Додаток 1.

Технічне завдання FMN25UC

| **№** | **Найменування робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |
| 1 | Демонтаж дерев'яної підлоги | м² | 70 |
| 2 | Демонтаж балок перекриття з дощок і брусів | м² | 70 |
| 3 | Демонтаж підлогового покриття з керамічної плитки | м² | 9,6 |
| 4 | Демонтаж цементних підлогових покриттів | м² | 6 |
| 5 | Демонтаж настінного покриття з керамічної плитки | м² | 6 |
| 6 | Сколювання штукатурки на цегляних стінах і стелі | м² | 188 |
| 7 | Демонтаж газоблокових стін | м² | 17 |
|  | **Грунти** |  |  |
|  | **Тип 1** |  |  |
| 8 | Нанесення гідроізоляційного шару пензлем | м² | 4 |
| 9 | Армування розчинового шару сіткою | м² | 6 |
| 10 | Влаштування шару цементного розчину товщиною 20 мм на бетонну основу на площі до 20 м² | м² | 6 |
| 11 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементного розчину додайте або відніміть відповідно. | м² | 6 |
| 12 | Укладання керамічної плитки на сухий клейовий розчин до 7 плиток на 1 м² | м² | 9,6 |
|  | **Тип 2** |  |  |
| 13 | Армування розчинового шару сіткою | м² | 70 |
| 14 | Влаштування шару цементного розчину товщиною 20 мм на бетонну основу на площі до 20 м² | м² | 70 |
| 15 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементного розчину додайте або відніміть відповідно. | м² | 70 |
| 16 | Влаштування самовирівнювальних шарів цементного розчину для недеформівних основ товщиною 5 мм. | м² | 70 |
| 17 | Укладання ламінату на звуко- та водонепроникну основу без проклеювання швів | м² | 70 |
| 18 | Монтаж ПВХ плінтусів шурупами | м.п. | 74 |
|  | **Дахи** |  |  |
|  | **Тип I** |  |  |
| 19 | Монтаж стелі з гіпсокартону на металевий каркас з профілями CD та UD | м² | 74 |
| 20 | Штукатурка стелі мінеральною шпаклівкою | м² | 74 |
| 21 | Покращене фарбування покрівлі водними полівінілацетатними емульсіями | м² | 74 |
|  | **II тип** |  |  |
| 22 | Монтаж стелі з пластикових панелей на металевий каркас з профілями CD та UD | м² | 5,5 |
|  | **Внутрішнє оздоблення** |  |  |
| 23 | Монтаж гіпсокартонних перегородок | м² | 9 |
| 24 | Основне оштукатурювання внутрішніх стінових поверхонь цементно-вапняним розчином або цементом по каменю та бетону | м² | 28 |
| 25 | Монтаж гіпсокартону на стіни за допомогою металевих профілів з подальшою обробкою швів | м² | 170 |
| 26 | Штукатурка стін мінеральною шпаклівкою | м² | 170 |
| 27 | Штукатурка дверних косяків | м.п. | 45 |
| 28 | Штукатурка віконних косяків. | м.п. | 30 |
| 29 | Покращене фарбування стін водними полівінілацетатними емульсіями на готових до фарбування конструкціях | м² | 170 |
| 30 | Облицювання стінових поверхонь керамічною плиткою на сухому клейовому розчині до 7 плиток на 1 м². | м² | 30 |
| 31 | Встановлення дверних коробок | шт | 2 |
|  | **Інші роботи** |  |  |
| 32 | Ручне завантаження сміття | т | 8 |
| 33 | Перевезення сміття до 10 км | т | 8 |
|  | **Роботи з водопостачання** |  |  |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |
| 34 | Розбирання змішувачів (кранів) | шт | 2 |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |
| 35 | Монтаж душових змішувачів | шт | 2 |
| 36 | Прокладка водопровідних труб напірними поліетиленовими (поліпропіленовими) діаметром 20 мм | м.п. | 30 |
| 37 | Монтаж індивідуальних водонагрівачів | встановити | 1 |
| 38 | Монтаж систем фільтрації води діаметром 20 мм | фільтр | 1 |
| 39 | Монтаж запірної арматури (кульових кранів) | шт | 8 |
|  | **Електромонтажні роботи** |  |  |
| 40 | Монтаж електропроводки | м.п. | 100 |
| 41 | Вирізання отворів та встановлення розподільної коробки | шт | 7 |
| 42 | Монтаж і підключення стельових світильників | шт | 16 |
| 43 | Вирізання отворів та встановлення електричних розеток та вимикачів з підключенням | шт | 16 |
|  | **Каналізація** |  |  |
|  | **Демонтажні роботи** |  |  |
| 44 | Свердління отворів в міжповерхових плитах діаметром до 150 мм для монтажу каналізаційних трубопроводів поліетиленовими трубами діаметром 100 мм. | шт | 2 |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |
| 45 | Встановлення індивідуальних раковин з гарячим та холодним водопостачанням | встановити | 2 |
| 46 | Монтаж унітазів з прямим підключенням бачка | встановити | 2 |
| 47 | Прокладка каналізаційних труб поліетиленовими трубами діаметром 50 мм | м | 6 |
| 48 | Прокладка каналізаційних труб поліетиленовими трубами діаметром 100 мм | м | 6 |
| 49 | Підключення до існуючої каналізаційної мережі 150 мм для встановлення нового стояка | одиниця | 1 |
| 50 | Монтаж трапів довжиною до 500 мм | встановити | 2 |
| 51 | Монтаж повітропроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі (нормальний клас N) товщиною 0,5 мм. | м.п. | 1,5 |
| 52 | Монтаж осьових вентиляторів масою до 0,025 т | шт | 2 |