Додаток 2.

Технічна Характеристика FML25UC

| **№** | **Назва товару** | **Торгова марка / модель** | **Характеристика** | **Кількість** | **Одиниця виміру** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентна гідроізоляційна суміш | BudMajster G-116 або еквівалент | Суха суміш, вага 25 кг, для гідроізоляції, водонепроникна, морозостійка | 40,00 | кг |
| 2 | Гідроізоляційна стрічка | Ceresit CL 152 або еквівалент | Еластична стрічка, ширина ≥120 мм, для герметизації швів у вологих приміщеннях | 8,00 | м.п. |
| 3 | Керамічна плитка для підлоги | Golden Tile або еквівалент | Гладка, неглазурована, 400х400 мм, стійкість до стирання PEI ≥ III | 10,00 | м² |
| 4 | Сітка армуюча скловолоконна | Поліарм композит або еквівалент | Діаметр нитки 2 мм, комірка 50х50 мм, для армування стін і підлог | 78,00 | м² |
| 5 | Фібра поліпропіленова для бетону | BauGut або еквівалент | Довжина волокна 12 мм, для армування бетонів | 4,00 | кг |
| 6 | Цемент | Марка М-500 | Портландцемент без добавок, у мішках 25/50 кг, не старший за 60 діб з дати виготовлення | 975,00 | кг |
| 7 | Гранітна щебінь (сита фракція) | Будь-яка відповідна | Фракція 5–20 мм, вологість ≤1%, для бетонних і дренажних робіт | 8,00 | т |
| 8 | Самовирівнююча суміш | Siltek F-05 або еквівалент | Швидкотвердіюча, товщина шару до 20 мм, упаковка 25 кг | 250,00 | кг |
| 9 | Ламінат | YILDIZ Entegre TerraClick M Milas або еквівалент (клас 31) | Клас зносостійкості 31 (AC3), товщина 6 мм, замкова система | 74,00 | м² |
| 10 | Основа під ламінат | D.Floor або еквівалент | 1000×500×3 мм, шумопоглинальна, вологостійка | 74,00 | м² |
| 11 | Поріг алюмінієвий | Будь-який відповідний | Гладкий, 5×40×900 мм, колір дуб | 5,00 | шт. |
| 12 | Пластиковий плінтус для підлоги | Будь-який відповідний | 70×20,8×2500 мм, з кабель-каналом | 72,00 | шт. |
| 13 | Заглушка плінтуса права | Універсальна, сумісна з плінтусом | Розмір 70×21 мм, колір відповідний до плінтуса | 16,00 | шт. |
| 14 | Заглушка плінтуса ліва | Універсальна, сумісна з плінтусом | Розмір 70×21 мм, колір відповідний до плінтуса | 16,00 | шт. |
| 15 | З’єднувач плінтуса | Універсальний | Для плінтуса 70 мм | 25,00 | шт. |
| 16 | Внутрішній куточок для плінтуса | Універсальний | Висота 70 мм | 28,00 | шт. |
| 17 | Шурупи для гіпсокартону | По металу | 3,5×25 мм, чорні, фосфатовані | 3 500,00 | шт. |
| 18 | Цвяхи монтажні | Будь-які відповідні | 6×60 мм, сталеві | 600,00 | шт. |
| 19 | Цвяхи монтажні | Будь-які відповідні | 6×40 мм, сталеві | 2 300,00 | шт. |
| 20 | Водно-дисперсійна фарба | Rolax Mattlatex або еквівалент | На основі ПВА, матова, для внутрішніх робіт | 70,00 | л |
| 21 | Сітка наждачна абразивна | Vitals P-100 | Для шліфування шпаклівки, абразив P100 | 50,00 | шт. |
| 22 | Гіпсокартон стельовий | Knauf або еквівалент | 2500×1200×9,5 мм | 30,00 | арк. |
| 23 | Клейова шпаклівка | Будь-яка відповідна | Для гіпсокартонних робіт, сумісна з вказаними панелями | 5,00 | л. |
| 24 | Панель ПВХ | Brilliant (мармур фіолетовий) або еквівалент | 8×250×3000 мм | 6,00 | м² |
| 25 | Початковий профіль ПВХ | S2 або еквівалент | Сумісний з панелями 8 мм | 16,00 | м.п. |
| 26 | Гіпсокартон вологостійкий | Knauf або еквівалент | 2500×1200×12,5 мм | 68,00 | арк. |
| 27 | Шпаклівка гіпсова | Knauf FUGENFULLER | Мішок 25 кг | 75,00 | кг |
| 28 | Кутник гіпсовий алюмінієвий перфорований | Будь-який відповідний | 19×19 мм, довжина 2,5 м | 50,00 | м.п. |
| 29 | Шпаклівка цементна стартова | Knauf Basecoat | Для вирівнювання стін усередині приміщень | 250,00 | кг |
| 30 | Грунтовка глибокопроникаюча | Ceresit CT 17 або еквівалент | Для мінеральних основ | 90,00 | л |
| 31 | Сітка наждачна абразивна | Vitals P-80 | Для чорнового шліфування | 50,00 | шт. |
| 32 | Сітка наждачна абразивна | Vitals P-120 | Для фінішного шліфування | 50,00 | шт. |
| 33 | Сітка наждачна абразивна | Vitals P-160 | Для тонкого шліфування | 50,00 | шт. |
| 34 | Стрічка скловолокниста самоклеюча | Будь-яка відповідна | Ширина 50 мм, для стиків гіпсокартону | 140,00 | м.п. |
| 35 | Шпаклівка фінішна | Будь-яка відповідна | Для фінішного вирівнювання стін і стелі | 375,00 | кг |
| 36 | Полівінілацетатна дисперсія | Непластифікована | Концентрована, для підготовки поверхонь | 6,00 | кг |
| 37 | Наждачний папір | Будь-який відповідний | Для ручного шліфування | 30,00 | шт. |
| 38 | Настінна керамічна глазурована плитка | Golden Tile Pavement або еквівалент | Розмір 250×400 мм | 30,00 | м² |
| 39 | Клей для плитки | Ceresit CM 11 або еквівалент | Для внутрішніх робіт, цементний | 200,00 | кг |
| 40 | Панель вентиляційна пластикова | Будь-який виробник | Розмір 250×250 мм, біла | 4,00 | шт. |
| 41 | Затирання для плитки кольорова | Ceresit CE 33 SUPER або еквівалент | Для швів 2–5 мм | 8,00 | кг |
| 42 | Профіль CD | Будь-який відповідний | Розмір 60×3000 мм, товщина металу 0,4 мм | 660,00 | м.п. |
| 43 | Профіль UD | Будь-який відповідний | Розмір 27×3000 мм, товщина 0,4 мм | 321,00 | м.п. |
| 44 | Кронштейн універсальний П-подібний | Будь-який відповідний | Розмір 60×117×0,9 мм, для кріплення профілю | 1 190,00 | шт. |
| 45 | Двері міжкімнатні | WDS Екіпаж Ультра 60 або еквівалент | Розмір полотна: 700×2200 мм, монтажна ширина 60 мм | 2,00 | комплект |
| 46 | Кабель електричний | ПВХ-ізоляція | Мідний, 2×1,5 мм² | 30,00 | м.п. |
| 47 | Світлодіодний світильник | Expert або еквівалент | Потужність 30 Вт, світловий потік 1950 лм, колірна температура 4000 K | 16,00 | шт. |
| 48 | Вилка подвійна водонепроникна | Viko або еквівалент | Із захистом IP44, для вологих приміщень | 2,00 | шт. |
| 49 | Автоматичний вимикач | Будь-який відповідний | Номінал 16 А, однополюсний, для внутрішнього монтажу | 1,00 | шт. |
| 50 | Система вирівнювання плитки – клини | SVP NOVA або еквівалент | Комплект 400 шт, багаторазового використання | 400,00 | шт. |
| 51 | Система вирівнювання плитки – основа | SVP NOVA або еквівалент | Основа 1 мм, 1000 шт, одноразова | 1 000,00 | шт. |
| 52 | Монтажна піна | Будь-яка відповідна | У балоні, 750–1000 мл, пістолетного типу | 2,00 | шт. |
| 53 | Мішок поліпропіленовий | Будь-який виробник | Розмір 55×105 см, місткість 50 кг, білий | 150,00 | шт. |
| 54 | Змішувач для раковини | Brinex 36 W 001 або еквівалент | Пластиковий корпус, з аератором | 2,00 | шт. |
| 55 | Змішувач для душу | Будь-який відповідний | З тримачем і душовою лійкою | 2,00 | комплект |
| 56 | Герметик силіконовий | Akfix 100D або еквівалент | Прозорий, сантехнічний, об’єм 280 мл | 2,00 | шт. |
| 57 | Ізоляційна стрічка | Поліефірна | Ширина 19 мм, довжина 15 м | 1,00 | шт. |
| 58 | Муфта з накидною гайкою | Koer або еквівалент | Поліпропілен, 20×1/2", PPR | 2,00 | шт. |
| 59 | Муфта зварна з зовнішньою різьбою | Будь-яка відповідна | Поліпропіленова, PPR, 20×1/2" | 8,00 | шт. |
| 60 | Монтажна пластина з внутрішньою різьбою | FADO Srl або еквівалент | 20×1/2", PPR | 2,00 | шт. |
| 61 | Кутник зварний 90° | Будь-який відповідний | Діаметр 20 мм, матеріал — поліпропілен | 30,00 | шт. |
| 62 | Трійник зварний | Будь-який відповідний | Діаметр 20 мм | 8,00 | шт. |
| 63 | Кронштейн кріпильний приварний | Будь-який відповідний | Діаметр 20 мм | 20,00 | шт. |
| 64 | Кран кульовий | Santan 607 або еквівалент | 1/2", з внутрішнім і зовнішнім різьбленням | 8,00 | шт. |
| 65 | Труба поліпропіленова | PPR PN16 | Діаметр 20 мм | 30,00 | м.п. |
| 66 | Кран кульовий зварний | Water House або еквівалент | Діаметр 20 мм | 1,00 | шт. |
| 67 | Зворотний клапан | Будь-який відповідний | Ду 20 | 1,00 | шт. |
| 68 | Фільтр для холодної води | DN20 | Грубої очистки | 1,00 | шт. |
| 69 | Умивальник з тумбою | Cersanit або еквівалент | Овальний, ширина 600 мм, з комплектом монтажу | 2,00 | комплект |
| 70 | Сифон для раковини | Будь-який відповідний | Стандартний, пластик, з гофро-трубкою | 2,00 | шт. |
| 71 | Унітаз компактний | Cersanit або еквівалент | Керамічний, з бачком і керамічною кришкою, розміри 37,5×64,5×75 см | 2,00 | комплект |
| 72 | Труба каналізаційна ПП | Будь-який виробник | D-110 мм, товщина стінки 2,2 мм, довжина 2000 мм, сіра, тришарова | 3,00 | шт. |
| 73 | Труба каналізаційна ПП | Будь-який виробник | D-110 мм, товщина 2,2 мм, довжина 1000 мм, сіра, тришарова | 1,00 | шт. |
| 74 | Муфта компенсаційна | Будь-який відповідний | D-110 мм | 1,00 | шт. |
| 75 | Трійник каналізаційний прямий | Instaplast або еквівалент | D-110×110 мм, кут 90° | 3,00 | шт. |
| 76 | Трійник каналізаційний перехідний | Instaplast або еквівалент | D-110×50×110 мм, кут 90° | 2,00 | шт. |
| 77 | Кришка люка | Будь-який виробник | D-110 мм, пластик | 2,00 | шт. |
| 78 | Муфта перехідна чавун–пластик | Будь-який виробник | D-110 мм, з гумовою прокладкою | 1,00 | шт. |
| 79 | Прокладка перехідна | Будь-який виробник | Гумова, для переходу чавун–пластик | 2,00 | шт. |
| 80 | Коліно каналізаційне | Будь-який виробник | D-110 мм, кут 90° | 2,00 | шт. |
| 81 | Клапан повітрозабірника | Будь-який виробник | Каналізаційний, D-110 мм | 1,00 | шт. |
| 82 | Туалетна трубка гнучка посилена | Будь-який виробник | Посилена, для унітазу | 2,00 | шт. |
| 83 | Труба каналізаційна | Rhein або еквівалент | D-50 мм, довжина 1000 мм | 2,00 | шт. |
| 84 | Труба каналізаційна | Rhein або еквівалент | D-50 мм, довжина 500 мм | 4,00 | шт. |
| 85 | Труба каналізаційна | Rhein або еквівалент | D-50 мм, довжина 250 мм | 2,00 | шт. |
| 86 | Трійник каналізаційний прямий | Instaplast або еквівалент | D-50×50 мм, кут 90° | 2,00 | шт. |
| 87 | Коліно каналізаційне | Instaplast або еквівалент | D-50 мм, кут 45° | 4,00 | шт. |
| 88 | Кришка люка | Будь-який виробник | D-50 мм, пластик | 4,00 | шт. |
| 89 | Душовий трап горизонтальний | Water House або еквівалент | D-50, з пластиковою решіткою 150×150 мм | 2,00 | шт. |
| 90 | Канал повітропровідний гнучкий | Вент або еквівалент | Алюмінієвий, довжина 3 м, товщина 0,1 мм, діаметр 150 мм | 1,50 | м.п. |
| 91 | Витяжний вентилятор | Домовент-150 або еквівалент | Діаметр 150 мм, монтаж у стіну або стелю | 2,00 | шт. |